
春风贵客牌GKQ5036XJHT6技术参数及配置：
[bookmark: _GoBack]1、底盘配置参数
	序号
	类     别
	参        数

	1
	车体尺寸（ mm）
	5341 × 1986 ×2465(长 x 宽 x 高)

	2
	车体结构
	承载式

	3
	医疗舱尺寸（ mm）
	2800 × 1720 × 1750（长 ×宽 ×高）

	4
	总质量（kg）
	3220（汽油）

	5
	发动机型号
	汽油： ECOBOOST4G20E6L


	6
	燃油种类
	汽油

	7
	排量（ ml）
	1997(汽油）

	8
	排放标准
	国 VI

	9
	额定功率（kw）
	162(汽油）220马力

	10
	轴距（ mm）
	3300

	11
	悬架类型
	前 ：麦弗逊式独立悬架/后 ：霍奇基斯悬架

	12
	驱动方式
	前置前驱

	13
	变速箱
	6MT

	14
	制动器类型
	前 ：通风盘式/后 ：盘式

	15
	最高车速（km/h）
	170(汽油）

	16
	轮胎规格
	215/75R16LT

	17
	额定载客（人）
	6-8

	18
	防抱死系统
	博世 ABS


	19
	车内中控锁/遥控钥匙
	有

	20
	开门方式
	后： 180°双开门/侧 ：手动侧滑门

	21
	舒适配置
	多功能方向盘、倒车视频




2、医疗舱配置
	序号
	改装项目
	技术参数/主要功能
	数量

	A、 内饰装配系统

	



1
	



医疗舱内饰顶
	内饰车顶采用高强度、抗冲击性强、耐老化、方便清洗和消毒的国标≥ 0.5密度的 PVC 材料 ，顶部内饰采用整块 PVC 板材料无缝成型
	
1 套

	
	
	车辆顶部及侧围预埋金属件 ，采用断续焊，所有焊点处磨平并做防锈处 理 ，增加整车顶部及侧围强度 ，增加顶部载重能力。
	
1 套

	
2
	
隔断
	驾驶室与医疗舱完全密封隔断（带密闭性推拉观察窗，方便驾驶舱与医 疗舱人员交流以及物品传送）
	
1 套

	3
	舱内左侧氧气瓶柜
	配置氧气瓶底座、 固定支架。
	1 套

	
4
	
舱内多用医药吊柜
	吊柜带推拉有机玻璃 ，柜体内可存放药品、设备、麻醉包、骨科支具、 一次性医疗卫生用品等
	
1 套

	


5
	


舱内左侧长医疗柜
	国标 ≥0.5密度 PVC 轻型环保材料、柜门带推拉有机玻璃、里面可放置药 品等医疗用品；柜面平台边缘突出 3CM 或安装不锈钢护栏 ，平台上面 可放置多台设备。
	


1 套

	6
	医疗舱隔断后侧立柜
	含储物柜 ，柜门采用单开门或下掀式内嵌有机玻璃。
	1 套

	7
	隔断后多功能医疗柜
	护士护理多功能操作平台医疗柜 ，采用轻型环保材质。
	1 套

	8
	舱内左侧立式多层设
	三层上下可调节 ，带减震棉
	1 套



	
	备支架
	
	

	9
	输液挂钩
	2 个折叠挂钩 ，未使用时此装置可向舱顶收起 ，避免对人员造成损伤
	1 套

	10
	舱门顶部边缘软包
	舱内顶部边缘软包处理 ，纤维仿真皮 ，防止碰撞
	1 套

	11
	隔音装置
	医疗舱车体侧围及顶部采用 EVA 隔音材料 ，降低医疗舱噪音。
	1 套

	12
	多功能温湿度计
	多风口感应 ，测量数据准确 ，实时检测舱内温湿度变化
	1 套

	

13
	
医用地板
	医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗。
	1 套

	
	
	医用地板下置 PVC 阻燃板。
	1 套

	B、一体化智能供电系统

	




1
	




智能电箱控制
	所有医疗舱线路采用智能电箱控制 ，综合布线 ，集中控制；智能电箱内 配有保险标识 ，便于故障排查；智能电箱对外连接均采用插接件连接， 操作简单方便。逆变器输出功率≥1500W，并集成在电箱内，无需另行 安装。正弦波输出，稳频稳压，纹波小,能确保各种设备和心电图仪等精 密仪器的稳定运行。
	




1 套

	








2
	







自动充电及智能电源 保护系统
	主副双电瓶，将钥匙转动到第 2 挡 ，副电瓶与主电瓶通电连接 ，副电瓶 开始充电 ， 同时保障在主电瓶无电时 ，也可通过此连接启动车辆；
b、 电源延时功能 ：采用时间继电器、 断电继电器及中央控制盒组成电  源延时功能 ：当汽车钥匙置于 ACC 或 2 档时 ，控制信号接入时间继电  器 ACC 端 ，正常工作 ，输出端输出正电到断电继电器 ，断电继电器线  圈得电后吸合 ，使电池与中央控制盒导通，从而使医疗设备得电并正常 工用；当汽车钥匙拔出时 ，时间继电器在设定时间内正常工作（通过设 备上的相应旋钮调节 ，可调 8 秒到 10 分钟） ，当时间到达时 ，时间继
	








1 套




	
	
	电器输出端无电压输出 ，断电继电器线圈掉电断开吸合 ，切断电池与中 央控制盒的通路 ， 医疗设备无电。
	

	3
	交/直流插座
	组合插座、可接三/二孔的 220V 多功能插座 5 个 ， 12V 交流插座 2 个
	1 套

	
4
	
控制面板
	整车电路集成控制面板 1 套，安装在隔断后左侧立柜上。驾驶室顶部安 装 1 套 ，后门安装 1 套。
	
3 套

	C、照明、消毒系统

	1
	紫外线消毒灯
	可独立控制 ，消毒灯具备定时延时开启功能
	1 套

	2
	医用射灯
	3*1W 色温中性白 ，具备可调节功能
	2 套

	3
	顶部照明灯
	LED 高亮照明灯 ，亮度可调。
	2 套

	4
	后尾部场外照明灯
	12V、投光灯、正白光
	1 套

	D、供氧系统

	1
	氧气管道
	采用无缝焊接的医用紫铜管作为氧气管道。
	1 套

	2
	氧气瓶
	10L、钢质无缝 ，含固定支架
	2 套

	


3
	


氧气汇流排
	两路集中供氧；经减压、调节、稳压、过滤后，能减少安全隐患的存在； 节约换钢瓶的次数；方便操作 ，方便医护人员查看氧压表 ，减轻操作人  员的劳动强度。
	


1 套

	4
	湿化器快速转换接口
	插头体总成(氧气)
	2 套

	5
	湿化器
	流量调节阀和湿化杯连为一体 ，湿化杯可以 360°旋转
	1 套

	6
	氧气终端
	吸氧用终端连接湿化器 ， 呼吸机用的终端连接呼吸机专用接头
	2 套

	E、空调排风系统

	1
	空调系统
	前后独立控制、可调节风速 ， 内部焊接空调支架
	1 套



	2
	双向换气扇
	车厢内换气次数 30 次/小时 ，排气量 7.5m3/min
	1 套

	3
	暖风系统
	暖风独立控制、可调节风速
	1 套

	F、担架、座椅系统

	
1
	
长排柜式座椅
	PVC 轻型环保材料、蓝色纤维仿真皮、配三点式安全带，配前后上车扶 手
	
1 套

	2
	朝前座椅
	右侧长条座椅前部安装一个单人座椅
	1 套

	3
	自动上车担架
	高端铝合金自动上车担架，承重≥175KG
	1 套

	
4
	自动上车担架配套担 架平台
	
采用优质不锈钢材料制作 ，辅助担架上下车
	
1 套

	5
	铲式担架
	采用优质铝合金材料制作 ，置于车辆左侧后门上固定
	1 套

	G、 医疗警示外观系统

	1
	蓝色嵌入式警灯
	车顶安装超高亮度 LED 蓝色嵌入式警灯
	1 套

	2
	左右两侧爆闪警示灯
	车辆左右两侧安装超高亮度 LED 方形警灯
	3 套

	3
	尾部两侧爆闪警示灯
	车辆尾部两侧安装超高亮度 LED 方形警灯
	2 套

	
4
	驾驶室安装警报、 警灯控制器
	
工作方式:警报器面板控制  1. 警报器音调调节 2. 灯控制
	
1 套

	5
	医疗舱玻璃窗膜
	医疗舱侧门车窗玻璃全贴全深色太阳膜 ，保护病人隐私
	1 套

	6
	车身外观
	安装客户要求定制
	1 套

	H、辅助系统

	1
	顶部安全扶手
	喷塑钢制扶手
	1 套

	2
	中门上车扶手
	喷塑钢制扶手
	1 套

	
3
	驾驶室、

医疗舱对讲系统
	
车载双向对讲
	
1 套

	4
	中拉门推拉窗
	平贴推拉玻璃窗
	1 套

	5
	钢质污物桶
	不锈钢、 5L
	1 套

	6
	专用灭火器
	2KG
	1 套

	7
	安全锤
	智能警报
	1 套

	8
	尾门踏板防撞条
	不锈钢
	1 套

	9
	侧门上车踏板
	采用专业定制的安装支架与车身骨架连接 ，踏板面采用防滑处理材质
	1 套

	10
	导航后视一体机
	导航带行车记录仪、到车后视、 医疗舱内监控
	1 套

	11
	驾驶室座椅软包
	驾驶室座椅皮质拼接软包
	1 套

	12
	整车密封胶
	医疗舱柜劈与地板接缝处 ，柜体与车体接缝处全部密封胶处理
	1 套

	


13
	
柜体边缘   铝合金包边
	医疗舱柜体边缘做金属包边线条处理 ，铝合金材质 ，圆角弧形造型（减 少行车过程中不必要的磕碰所带来的人员损伤） ，线条光泽有亮度、质 感、美观 ，瞬间提高舱内色调。
	


1 套

	14
	360度倒车影像
	全车360度倒车影像，提高安全性。
	1 套
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